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Descriptif Type ECOLUX FIXE ISO+ 

1. LANTERNEAU PONCTUEL à isolation renforcée

Fourniture de lanterneau ponctuel à isolation renforcée de type ECOLUX FIXE ISO+ de la société Kingspan Light + Air, présentant un coefficient de transmission thermique global : Urc = 1,5 W/m².K ; Urc installé = 1,1 W/m².K (pour lanterneau 100x100 cm – PCA 32/5 – isolant toiture 160 mm)
Calculs réalisés selon l'annexe D de la norme PR NF EN 1873 et le guide Eurolux avec le logiciel Flixo 6 selon la méthode des surfaces développées, avec une température intérieure de 20°C et une température extérieure de 0°C.

Le lanterneau sera constitué d’une costière métallique droite brute / laquée RAL XXX, avec isolant de 30 mm d’une hauteur 350 mm pour couverture étanchéité, d’un cadre en acier galvanisé avec joints isolants de type EPDM pour assurer l’étanchéité à l’air et d’une grille RE 1200 Joules brute ou laquée RAL XXX, fixée sur la costière afin de résister à la chute des personnes en toiture.

Remplissage à performance thermique :
· En polycarbonate alvéolaire 16, 16+16 ou 32 mm opalescent /incolore / réduction de chaleur

Les lanterneaux devront répondre aux exigences de la RT 2012.
Les lanterneaux avec remplissage en polycarbonate alvéolaire seront conformes à la norme européenne EN 1873.
L’entreprise présentera la déclaration de performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.


Repère 1 : 	Dimensions : XXXX x XXXX mm
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX

Repère 2 : 	Dimensions : XXXX x XXXX mm
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX


OPTIONS DISPONIBLES :

Option d’installation :
Inclinaison maximale autorisée de l’appareil en toiture : 45°
Support sur rehausse métallique droite brute ou laquée RAL XXX doublée et isolée de 50 mm, hauteur 200 mm, talon 100 mm, destiné à la rénovation.
Costière disponible pour étanchéité PVC avec kit de fixation.

Options de remplissage :
Nombreuses combinaisons possibles pour adapter les performances lumineuses, thermiques et acoustiques. 
Merci de vous rapprocher de notre service prescription prescription.kla.fr@kingspan.com 



	Epaisseur
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA

	10 + 6
	PCA Incolore + PCP Incolore
	2,1
	54%
	37%
	27(-1 ; -1)
	66 à 5°


Option Acoustik Light :
Remplissage optimisé pour l’affaiblissement acoustique, maintenant un passage de la lumière naturelle tout en limitant les nuisances sonores.


Option Polycarbonate LEC (Low Embodied Carbon) : 
Polycarbonate à faible carbone incorporé (LEC), intégrant des matériaux recyclés ou renouvelables, et accompagné de Déclarations Environnementales de Produit (DEP) et de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
Polycarbonate KILON LEC Multiwall permet une réduction de 43 % de l’empreinte carbone sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport à la version standard.
Changement climatique – total (GWP Global Warning Potential) = -1,66E+00 Kg CO2 eq

	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA
	C. Feu

	16
	7 LEC
	Opale
	1,9
	41%
	0,49
	21(-1 ; -2)
	75,5 à 5°
67 à 30°
60,7 à 45°
	M1

	
	
	Incolore
	1,9
	45%
	0,51
	21(-1 ; -2)
	75,5 à 5°
67 à 30°
60,7 à 45°

	M1

	


Option Grêle HR :
Conçus pour durer, nos remplissages résistants à la grêle assurent une protection optimale des lanterneaux face aux intempéries, tout en préservant la luminosité naturelle. L'option HR (hail resist) bénéficie d’une garantie étendue contre les dégâts causés par la grêle.  Cette garantie permet un remplacement des plaques à 100% sur une durée de mise en œuvre de 10 ans au lieu de 5 dans les garanties contractuelles en cas de dégâts grêle. 
	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	TL (%)
	FS (%)

	16
	7
	Incolore
	53
	51

	
	
	Opale
	43
	47

	16+16
	7+7
	Opale
	19
	22


La garantie ainsi que le référencement des plaques est obtenue suite à l’obtention selon le protocole défini, d’une note de 5/5 pour le critère d’étanchéité en 16mm.


Option de protection solaire :
Fourniture et pose d’une protection solaire de type ECOSUN BRISE-SOLEIL de la société Kingspan Light + Air. 
Ce brise-soleil est réalisé en aluminium brut ou laqué RAL XXX, ajouré, insensible à la corrosion, associé au vitrage en polycarbonate alvéolaire (PCA) des lanterneaux ponctuels ou filants.
Ce système ECOSUN BRISE-SOLEIL doit présenter une efficacité identique selon l’orientation du lanterneau sur le bâtiment et ne doit pas nécessiter l’installation d’une ossature secondaire.
Seulement 15% de transmission énergétique (facteur solaire). 

Options d’aération :
Fonction aération électrique avec cadre ouvrant en aluminium brut ou laqué RAL XXX, et boîtier à chaîne 230V, course 300 mm ou 500 mm.
Mise en place d’une centrale électrique type ECO FREE COOLING (info : cliquez ici) avec capteurs pluie et vent permettant de piloter la fermeture en cas de pluie ou de vent fort.
Commande à distance de type ECORADIO comprenant un récepteur et un émetteur permettant de commander l’ouverture d’un ou plusieurs lanterneaux.

Vous avez une question ? 
Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com 


 
[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: Une image contenant texte, Police, logo, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]T   +33 (0)4 78 96 69 00
accueil.kla@kingspan.com www.kingspan.fr/kla
Kingspan Light + Air
31 Rue Nicéphore Niépce CS 90203
69792 St Priest Cedex France
BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0127 8853 676 SWIFT (BIC): BNPAFRPPXXX
SAS au Capital de 1 600 000 € Code APE : 2223Z
RC LYON B 302 565 544
N°TVA : FR 35 302 565 544
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Epaisseur Parois Remplissage Ug (toiture) TL FS Rw LiA C. Feu

10 IR GOLD 1,8 36% 0,44 21 PND M1

75,5 à 5°

67 à 30°

Incolore 1,9 55% 0,53 21(-1 ; -2) 60,7 à 45° M1

IR CONTROL 1,8 42%

0,43

(4)

20 PND M1

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

18 PND M1

18 PND M1 10 IR GOLD        1,2 30% 0,32

M1

7

Opale 1,9 45% 0,46 21(-1 ; -2) M1

M1

Incolore 1,3

16+16 7+7 Opale 1,1 19%

48% 0,49

25(-1 ; -2) E

32

5

Opale 1,3 38% 0,41 18 PND

16

5 IR GOLD 2,0 47%

0,22

0,45 21 PND

E

16+16 7+7 Incolore 1,1 40% 0,46 25(-1 ; -2) E

16+16 7+7 Opale/Incolore 1,1 31% 0,44 25(-1 ; -2)
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