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Descriptif Type ECOPLAN ISO+

1. VERRIERE D’ECLAIREMENT NATUREL ECOPLAN ISO+
Fourniture et pose d’une verrière d’éclairement à isolation renforcée de type ECOPLAN ISO+ Simple / Double Versant de la société Kingspan Light + Air ou équivalent.
· Simple Versant : mono-pente autoportante : pente de 12 à 90°
· Double Versant : double-pente autoportante : pente 30 ou 45°

La verrière sera constituée d’une ossature autoportante avec profilés porteurs auto-drainants en aluminium brut / anodisé / laqué RAL XXX, des capotages munis de joints mousse isolant les arcs et closoirs et visserie protégée contre la corrosion.
Remplissage double vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 / 16 ou 32 mm opalescent / incolore ou réduction de chaleur traité anti UV classement au feu B – s1, d0 (M1) avec système 1200 Joules par câble acier pour résister à la chute des personnes en toiture. 
Polycarbonate alvéolaire KILON LEC (Low Embodied Carbon, 48% de poids de carbone en moins par rapport à un polycarbonate standard) opalescent épaisseur 10 mm uniquement.



Support : 
Costière en acier galvanisé brut ou laqué RAL XXX avec isolant thermo soudable 30 mm d’une hauteur de 350 mm 
Sablière d’adaptation en acier galvanisé brut ou laqué RAL XXX

Y compris tympans ou raccords murs.

Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : Dimensions : Corde XXXX mm 
	Longueur XXXX mm
	Transmission Lumineuse : XXXX %
	Facteur solaire : XXXX %
	Classement au feu : B-s1,d0 (M1)
Ug : XXXXX W/m².K
	Localisation : XXXX
	Quantité : XXXX
Nombre d’ouvrants de désenfumage intégrés :

Zone 2 : Dimensions : Corde XXXX mm 
	Longueur XXXX mm
	Transmission Lumineuse : XXXX %
	Facteur solaire : XXXX %
	Classement au feu : B-s1,d0 (M1)
Ug : XXXXX W/m².K
	Localisation : XXXX
Quantité : XXXX
Nombre d’ouvrants de désenfumage intégrés :

Gamme dimensionnelle :
Largeur : de 600 mm à 5000 mm
Longueur : infinie

OPTIONS DISPONIBLES :
Option de remplissage :

	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA
	C. Feu

	16
	5
	IR GOLD
	2,0(2)
	47%(2)
	0,45
	21
	PND
	M1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	IR GOLD
	1,8(1)
	36%(1)
	0,44
	21
	PND
	M1
	

	
	7
	Opale
	1,9(3)
	45%(3)
	0,46(3)
	21(-1; -2)(3)
	75,5 à 5°
	M1
	

	
	
	
	
	
	
	
	67 à 30°
	
	

	
	
	Incolore
	1,9(3)
	55%(3)
	0,53(3)
	21(-1; -2)(3)
	60,7 à 45°
	M1
	

	
	
	NB opaque
	1,9(5)
	PND
	0,4(5)
	22(5)
	PND
	M1
	

	
	
	IR CONTROL
	1,8(4)
	42%(4)
	0,43(4)
	20(4)
	PND
	M1
	

	32
	5
	Opale
	1,3
	38%
	0,41
	18
	PND
	M1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Incolore
	1,3
	48%
	0,47
	18
	PND
	M1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IR GOLD       largeur plaque 1250mm maxi
	1,2
	26%
	0,33
	18
	PND
	M1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Options désenfumage et aération :

Pour verrière Kingspan Light + Air à 90° :
Il est possible d’intégrer des châssis de désenfumage (DENFC) et d’aération de type ECOVISION EL (info : cliquez ici) ou ECOVISION PN (info : cliquez ici), ou châssis à ventelles de type ECOGLASS PREMIUM (info : cliquez ici). 

Pour verrière de toiture de 0 à 90°:
Il est possible d’intégrer des châssis de désenfumage (DENFC) et d’aération de type VENTRIA (info : cliquez ici) ou  FIRELIGHT 3, ou châssis à ventelles de type OPTIMA (info : cliquez ici) ou EURA. 

Options de protection solaire :
Fourniture et pose d’une protection solaire de type ECOSUN BRISE-SOLEIL de la société Kingspan Light + Air. 
Ce brise soleil est réalisé en aluminium brut ou laqué RAL XXX ajouré insensible à la corrosion, associé au vitrage en polycarbonate alvéolaire (PCA) des lanterneaux ponctuels ou filants.
Ce système ECOSUN BRISE-SOLEIL doit présenter une efficacité identique selon l’orientation du lanterneau sur le bâtiment et ne doit pas nécessiter l’installation d’une ossature secondaire. Seulement 15% de transmission énergétique (facteur solaire)

Options de sécurité : 
Remplissage en polycarbonate alvéolaire : Système 1200 Joules par câble acier pour résister à la chute des personnes en toiture. 
Autre remplissage : Mise en place de barreaudage 1200 Joules aluminium anti-chute et retardateur d’effraction en tubes carrés 15x15mm espacés de 155 mm.

Option Finition :
Pour tout projet en milieu agressif, exposé, bord de mer etc.. la finition devra être validée par notre Bureau d’Etude.

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre service Prescription prescription.kla.fr@kingspan.com 
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